|  |  |
| --- | --- |
| Фото | Изменения |
| Untitled-1.jpg | Все пианино с названием «Казань» выпускались **до 1974** года и имели 85 клавиш. |
| Сюита-120.jpg | Пианино «Сюита», модель «Ноктюрн».  Гнутые консольные ножки, 88 клавиш, высота 120 см, прямой клавиатурный брус.  Клавиатурный-брус.jpg  **Годы выпуска 1974 – 1980.** |
| Сюита-110-1.jpg | Пианино «Сюита», модель – 110. Высота 110 см., фигурный клавиатурный брус.  Клавиатурный-брус2.jpg  **Годы выпуска 1980 – 1983.** |
| Механика-пианик.jpg | **С 1982 года** на некоторые инструменты стала устанавливаться немецкая механика «Pianic» |
| Сюита-110-2.jpg | **1983 год** – появился модератор, ручка управления которым находилась слева от клавиатуры. |
| Сюита-110-3.jpg | **1984 год** – управление модератором перенесено на третью (среднюю) педаль. Инструмент стал трех педальным. |
| Сюита-110-4.jpg | **1985 год** – изменена конструкция пюпитра. Пюпитр стал частью клапа (крышки закрывающей клавиатуру) |
| Сюита-110-5.jpg | **Примерно 1990** и до окончания выпуска. Инструменты стали отделываться черным полиэфиром.  Часто имеют фабричный брак, необходимо осматривать со специалистом. |